分型线，面的概述

进行灌注使用的模具大多有几部分拼接而成，而接缝处的位置不可能做到绝对的平滑，会有细小的缝隙，在[灌注](https://baike.baidu.com/item/%E7%81%8C%E6%B3%A8)的配件产出时，该位置会有细小的边缘突起即分模线。通俗点，[塑料](https://baike.baidu.com/item/%E5%A1%91%E6%96%99/573005)件需要分成几个部分成型，各个部分拼在一起组成一个密闭空间，那么各个部分之间的线就是分模线。

1：分型线

分型线是各分型块的边界线

1. 分型块：前模仁，后模仁，行为块
2. 各分型块有相交于产品面的边界线，称为分型线

2：分型面

先明确分型线，在考虑分型面

模具中能取出制品或者流道凝料的可分离的接触面叫做分型面